**Załącznik nr 14 do Umowy Ramowej** - Umowa o świadczenie Usługi Połączenia sieci w trybie liniowym wraz z załącznikami

# Umowa o świadczenie Usługi Połączenia sieci w trybie liniowym nr \_\_\_\_\_\_/Połączenie Sieci (dalej jako „Umowa”)

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_ [***data***], w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***miejscowość***] / złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych na dokumencie elektronicznym Umowy, pomiędzy

**Pavel Žižka** prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Pavel Žižka ORELSOFT.PL** z siedzibą w Republice Czeskiej, pod adresem Na Veselce 1013, Upice 542 32, VAT: CZ 911210/3869, NIP: 72085584, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem RPT: 11433, z oddziałem zarejestrowanym w Polsce, pod nazwą: PAVEL ŽIŽKA ODDZIAŁ W POLSCE, ul. Zamkowa

2, 48-200 Prudnik, KRS: 0001051507, REGON: 52604741900000, zwanym dalej „OSD”,

a

[nazwa] z siedzibą w [nazwa miejscowości], adres siedziby: [pełny adres: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], Wydział […] pod numerem KRS: […], NIP: […], REGON: […], kapitał zakładowy: […], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem RPT:

[…], reprezentowana przez: […], /

[Imię i nazwisko] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [Nazwa ] pod adresem w [pełny adres: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość], wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: […], REGON: […] oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem RPT: […], zwaną dalej „OK” lub „Operatorem Korzystającym”, zwanymi łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną” Umowy Ramowej.

# § 1 Postanowienia ogólne

1. Umowa określa szczegółowo warunki dostępu dla Sieci FERC, na podstawie i zgodnie z Umową Ramową oraz Zamówieniem.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad na jakich OSD umożliwia połączenie kabla telekomunikacyjnego OK lub kabla należącego do innego podmiotu, z którego korzysta OK, z kablem telekomunikacyjnym OSD lub na doprowadzeniu kabla wskazanego przez OK do przełącznicy OSD (dalej jako „**Usługa**”).
3. Umowa została opracowana w oparciu o Rekomendacje UKE oraz Wymagania, z poszanowaniem zasad sprawiedliwości oraz niedyskryminacji w zakresie realizacji dostępu hurtowego dla wszystkich zainteresowanych tym dostępem.
4. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszej Umowie z dużej litery, mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej.

# § 2 Zakres Usługi i obowiązki Stron

1. OSD zobowiązuje się świadczyć Usługę zgodnie z warunkami Umowy Ramowej, Umowy, Wymagań oraz Zamówieniem na Usługę. Szczegółowy zakres Usługi określa Zamówienie.
2. Wszelkie czynności realizowane przez OK w celu realizacji Umowy i związane z dostępem do Infrastruktury Telekomunikacyjnej Sieci dla Sieci FERC, wymagają od OK uzgodnienia i Nadzoru OSD.
3. Punkt połączenia znajduje się w miejscu uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami – w innym miejscu wskazanym przez OSD. Punkt ten stanowi FPSS.
4. OSD zapewnia Infrastrukturę telekomunikacyjną do FPSS i odpowiada za jej utrzymanie.
5. Miejsce wprowadzenia kabla OK do PDU, w której zlokalizowano FPSS, jest ustalane wspólnie przez Strony.
6. W trybie Połączenia sieci w trybie liniowym właścicielem urządzeń teletransmisyjnych w budynku, będącym w całości lub w części we władaniu OSD, w którym zlokalizowano PDU, jest OSD.
7. Usługa umożliwia realizację połączenia Sieci dla jednego OK. OSD dopuszcza możliwość wykorzystania włókien kabla światłowodowego, będącego własnością jednego przedsiębiorcy do realizacji Usługi na potrzeby innego przedsiębiorcy. Na pisemny wniosek OK, do realizacji Usługi może być wykorzystane wolne włókno światłowodowe innego przedsiębiorcy. W takim przypadku do Zamówienia na PDU OK zobowiązany jest dołączyć zgodę innego przedsiębiorcy na wykorzystanie wskazanych elementów infrastruktury.
8. OSD i OK zobowiązują się do skonfigurowania i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych w sposób niezakłócający pracy sieci telekomunikacyjnej drugiej Strony.
9. OSD odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzeń telekomunikacyjnych OK w czasie, gdy są one zainstalowane w Sieci FERC, z wyjątkiem uszkodzeń, zniszczeń lub utraty Urządzeń telekomunikacyjnych OK wywołanych przyczynami niezależnymi od OSD. Odpowiedzialność OSD będzie ograniczona do przywrócenia stanu poprzedniego, co obejmuje naprawę Urządzeń telekomunikacyjnych OK lub wymianę na nowe, o co najmniej takich samych parametrach technicznych. OSD nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych zawartych w Urządzeniach telekomunikacyjnych OK.
10. Urządzenia telekomunikacyjne OK są obsługiwane przez wyłącznie przez OK, który wyłącznie odpowiada za ich prawidłowe działanie.
11. OSD jest zobowiązany w szczególności do:
    1. wydania warunków technicznych realizacji Zamówienia na Usługę, niezbędne do sporządzenia przez OK, projektu technicznego;
    2. dokonania nieodpłatnej rezerwacji zasobów Sieci FERC, na okres 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia przekazania OK, warunków technicznych;
    3. zapewnienia dostępu do Infrastruktury Telekomunikacyjnej Sieci FERC, przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu;
    4. utrzymywania Infrastruktury Telekomunikacyjnej Sieci FERC w stanie zdatnym do korzystania z niej przez OK;
12. OK jest zobowiązany w szczególności do:
    * 1. przygotowania projektu technicznego, na podstawie przekazanych przez OSD, warunków technicznych oraz zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie Ramowej;
      2. do zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez OSD Usług, zgodnie z Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej;
      3. prowadzenia prac w Infrastrukturze Telekomunikacyjnej Sieci FERC, w sposób niepowodujący uszkodzenia Infrastruktury Telekomunikacyjnej Sieci FERC należącej do OSD lub podmiotu trzeciego albo powodujące jakiekolwiek inne szkody w infrastrukturze Telekomunikacyjnej Sieci FERC;
      4. niedokonywania jakichkolwiek przeróbek, zmian i modyfikacji w Infrastrukturze Telekomunikacyjnej Sieci FERC, na które uprzednio nie wyraził zgody OSD;
      5. niepoddzierżawiania osobom trzecim Infrastruktury Telekomunikacyjnej Sieci FERC, bez uprzedniej zgody OSD;
      6. utrzymywania porządku, w tym uprzątnięcia miejsca prac, niezwłocznie po ich zakończeniu;
      7. zapewnienia przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz Umowy Ramowej przez podmioty działające w imieniu OK.
13. OK zobowiązuje się i zapewnia, że:
    * 1. Urządzenia telekomunikacyjne OK nie będą stanowiły zagrożenia dla innych urządzeń, zdrowia oraz życia ludzi,
      2. Urządzenia telekomunikacyjne OK będą skonfigurowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjami odpowiednich producentów, przemysłowymi standardami bezpieczeństwa i wszelkimi instrukcjami i zaleceniami OSD;
      3. Urządzenia telekomunikacyjne OK są technicznie i fizycznie zgodne z infrastrukturą węzła teletechnicznego oraz warunki jakie dany węzeł zapewnia oraz dopuszczone do takiego wykorzystania na mocy odpowiednich certyfikatów oraz przepisów;
      4. Osoby upoważnione mają odpowiednie kwalifikacje do pracy na terenie węzła teletechnicznego i do obsługiwania Urządzeń telekomunikacyjnych OK.
14. W przypadku, gdy istnieje możliwość wyboru spośród kilku PDU, do którego wprowadzony zostanie kabel telekomunikacyjny OK, wyboru dokonają wspólnie OSD i OK składający zamówienie, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i zasobów sieciowych OSD.

# § 3 Parametry techniczne i jakościowe Usługi

1. OSD przekaże OK, warunki techniczne realizacji Zamówienia na Usługę w terminach i na zasadach wynikających z Umowy Ramowej. Na podstawie przekazanych warunków technicznych, OK opracuje projekt techniczny. Szczegółowe zasady wydawania warunków technicznych realizacji Zamówienia na Usługę oraz opracowania i zaakceptowania projektu technicznego, określa Umowa Ramowa.
2. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez OK lub podmioty działające w jego imieniu, zgodne z zaakceptowanym projektem technicznym.

# § 4 Uruchomienie, modyfikacja oraz dezaktywacja Usługi

1. OK składa Zamówienie na uruchomienie lub modyfikację Usługi przez SK, wskazując między innymi czas realizacji Usługi Połączenia sieci w trybie liniowym, istotne parametry Usługi Połączenia Sieci w trybie liniowym, PDU w którym OK uzyskuje dostęp do Usługi Połączenia sieci w trybie liniowym.
2. Data realizacji Zamówienia na Usługę zostanie potwierdzona w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. W przypadku niepodpisania przez OK protokołu zdawczo-odbiorczego i niezgłoszenia przez OK, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń do Usługi, data realizacji Zamówienia na Usługę określona w podpisanym jednostronnie przez OSD protokole zdawczo-odbiorczym będzie uważana za dzień realizacji tego Zamówienia.
4. W przypadku zgłoszenia przez OK uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie do realizacji Zamówienia na Usługę, OSD ma obowiązek niezwłocznie je usunąć, a następnie przesłać poprawiony protokół zdawczo-odbiorczy. W dalszej części procesu stosuje się odpowiednio ust.

2 i 3 powyżej.

1. Modyfikacja Usługi odbywa się poprzez modyfikację Zamówienia, które Usługa dotyczy. Powyższa modyfikacja nie wymaga aneksowania niniejszej Umowy.
2. Rezygnacja z Usługi w całości, wymaga złożenia wypowiedzenia Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Ramowej.
3. Rezygnacja z Usługi w części dotyczącej jednej lub kilku relacji w ramach Usługi, wymaga wypowiedzenia Zamówienia, którego Usługa dotyczy. Wypowiedzenie Zamówienia nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
4. W zakresie nieuregulowanym w poniższym paragrafie, zastosowanie znajdą postanowienia Umowy Ramowej.

# § 5 Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla OK i dla OSD /

Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, zastosowanie znajdą postanowienia Umowy Ramowej oraz Wymagań. W przypadku istnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Ramowej a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.
4. W przypadku, gdy w wyniku wykładni niniejszej Umowy dojdzie do rozbieżności interpretacyjnych, stosuje się postanowienia określone w Wymaganiach, jeśli postanowienia Umowy miałyby być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami Wymagań.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. **Załączniki do Umowy:**

**Załącznik nr 1** - Wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie Usługi;

**Załącznik nr 2** - Zamówienie na Usługę;

**Załącznik nr 3** – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

*Podpisy Stron:*

# Za OK, Za OSD,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1** do Umowy o świadczenie Usług – Wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie Usługi **(*wzór*)**

# Wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie Usługi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane OSD** |  | **Nazwa firmy/Imię i nazwisko: Pavel Žižka ORELSOFT.PL z oddzia**  **Adres siedziby**: Na Veselce 1013, Upice 542 32, ul. Zamkowa 2, 48-200 Prudnik **KRS:** 0001051507  **REGON:** 52604741900000 |
| **Dane OK** |  | **Nazwa firmy/ Imię nazwisko:**  **Adres siedziby:**  **NIP:**  **REGON: KRS:**  **Wysokość kapitału zakładowego:**  **Dane kontaktowe:** |
| **Załączniki wniosku (\*):** | **do** | * kopia dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej; * kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; * kopie dokumentów potwierdzających legitymację osób wnioskujących do reprezentowania OK i składania w imieniu OK oświadczeń woli w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba niefigurująca w KRS; * upoważnienie do złożenia wniosku oraz ewentualnie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. |

\* - do wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie Usługi („Umowa”) należy załączyć odpowiednie dokumenty, jeżeli Umowa ramowa i Umowa nie są zawierane jednocześnie

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Za OK**

**Załącznik nr 2** do Umowy o świadczenie Usług – Zamówienie Usługi **(*wzór*)**

# Zamówienie Usługi

|  |  |
| --- | --- |
| **Data Zamówienia** |  |
| **Numer**  **Zamówienia**  **(wypełnia OSD)** |  |

# Dane OK

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ Imię nazwisko** |  |
| **Numer Umowy Ramowej** |  |
| **Rodzaj**  **Zamówienia** | * Uruchomienie Usługi * Modyfikacja Zamówienia Usługi * Rezygnacja z Usługi (dotyczy relacji w ramach Usługi) |

# Parametry Usługi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja FPSS |  |  |  |
| Rodzaj Urządzeń telekomunikacyjnych OK |  |  |  |
| Okres świadczenia Usługi | * 12 miesięcy | * 24 miesięcy | * czas nieokreślony |

# Uwagi

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Za OK**

**Załącznik nr 3** do Umowy o świadczenie Usługi – Protokół zdawczo-odbiorczy **(*wzór*)**

# Protokół Zdawczo – Odbiorczy

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane OSD** | **Nazwa firmy/Imię i nazwisko: Pavel Žižka ORELSOFT.PL z oddzia**  **Adres siedziby**: Na Veselce 1013, Upice 542 32, ul. Zamkowa 2, 48-200 Prudnik **KRS:** 0001051507  **REGON:** 52604741900000 |
| **Dane OK** | **Nazwa firmy/ Imię nazwisko:**  **Adres siedziby:**  **NIP:**  **REGON: KRS:**  **Wysokość kapitału zakładowego:**  **Dane kontaktowe:** |
| **Numer Zamówienia** |  |
| **Czy Zamówienie zostało**  **zrealizowane w całości?** | * tak * nie |
| **Przyczyny niezrealizowania**  **Zamówienia w**  **całości** |  |
| **Data realizacji**  **Zamówienia** *(tj. data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego)* |  |
| **Uwagi i**  **zastrzeżenia** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Za OK Za OSD